**Система безопасности в школе**

В учреждении установлен пропускной режим, лица, посещающие МБОУ регистрируются в специальном журнале.

Безопасность жизнедеятельности обучающихся

Характеристика зданий:

Школа — капитальное строение, панельное, 3-этажное.

Крыша мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием с гидроизоляцией.

Количество выходов: 7 (6 + 1 из столовой)

Антитеррористическая защищенность.

**Охрана**

ООО «Частное охранное предприятие «ГОРГОНА»

629807, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 45, офис 2

лицензии № 89/185 от 02.02.2017

генеральный директор Вознев Григорий Дмитриевич

контактный телефон: 8/3496/334-555, 411-412

наличие пропускного режима в школе: в учреждении установлен пропускной режим, лица, посещающие МБОУ регистрируются в специальном журнале.

В ночное время, выходные и праздничные дни охрана осуществляется сторожами.

В учреждении установлена система видеонаблюдения (18 камер), находится в рабочем состоянии, договор на техническое обслуживание с ООО «Научно-технический центр «Система».

18 видеокамер:

7 уличных

11 внутренних

В МБОУ установлена тревожная сигнализация, а именно кнопка экстренного вызова групп быстрого реагирования специализированных охранных предприятий, находится в рабочем состоянии, договор на техническое обслуживание ФГКУ «УВО войск национальной гвардии Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу»

**Пожарная безопасность**

система оповещения людей о пожаре 3- типа установлена.

объектовое оборудование радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на ЦППС ПЧ.

Световые указатели «Выход» постоянно находятся во включенном состоянии, и сблокированы с системой оповещения людей о пожаре.

Световые указатели «Выход» установлены:

у выходов из помещений обеденного, спортивного и актового залов, мастерских;

у выходов их коридоров, к которым примыкают помещения с общей численностью постоянно пребывающих в них более 50 человек.

Световые указатели «Выход» присоединены к групповой сети аварийного освещения, установлены на высоте не менее 2м.

Приемно-контрольный прибор и прибор управления АПС запитан по I категории электроснабжения. Резервный источник электропитания обеспечивает бесперебойное питание в дежурном режиме не менее 24 ч и в режиме «Тревога» не менее 3 ч.

количество эвакуационных выходов- 7 (2-основных и 5 запасных)

Кол-во огнетушителей – 54

Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Договор на техническое обслуживание с ООО «Частное охранное предприятие «ИОН+».

Для обеспечения безопасного и надёжного функционирования систем жизнеобеспечения муниципального образовательного учреждения во время учебно-воспитательного процесса, а также в осенне-зимний период 2019-2020 гг проведены плановые профилактические работы по промывке, водопроводных, канализационных сетей, промывке и гидравлическому испытанию систем отопления, поверка узлов учета тепла, холодного и горячего водоснабжения и испытания силовой и осветительной сети. В течение учебного года ежемесячно проводятся профилактические работы, ремонт и техническое обслуживание с ООО «Коммунэнергосервис-2».